**ЗАТВЕРДЖЕНО**

 **Наказ директора Будинку**

 **дитячої та юнацької творчості**

 **№93 – од від 18.10.2017р.**

**Інструкція №21**

**з охорони праці**

**при виконанні слюсарних робіт**

***1. Загальні положення***

1.1.  До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2.  У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.3. При виконанні слюсарних робіт необхідно:

- дотримуватися технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріа­лів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті робоче місце.

1.4. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних си­туацій, дотримуйтесь таких вимог:

- працюйте на справному устаткуванні, справними інструментами;

- при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника гуртка або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки;

- не користуйтесь відкритим вогнем ;

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

1.5.   Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.6. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відповідальності згідно із законодавством України.

***2. Вимоги безпеки перед початком роботи***

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи;

2.3. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх  справності.

2.4. Перевірте стан верстатних лещат (губки лещат повинні бути щільно пригвинчені, насічка не спрацьована).

2.5. При роботі зубилом одягніть захисні окуляри.

***3. Вимоги безпеки під час роботи***

3.1.  При роботі на лещатах опускайте важіль плавно, щоб не пошкодити рук. При закріпленні деталі в лещатах затискуйте її міцно,  без особливих зусиль.

3.2. При різанні металу ручними і приводними ножівками міцно закрі­плюйте ножівкове полотно.

3.3. Щоб уникнути травм, стежте за тим, щоб :

-  поверхня бойків молотків, кувалд була опуклою, а не збитою;

-   інструменти (напилки та ін.) із загостреними кінцями-хвостовиками мали дерев’яні ручки встановленої форми, які щільно прилягають, без розколів і тріщин;

-   ударні різальні інструменти (зубило, кернер та ін.) мали не збиту поверхню;

-   зубило мало довжину не менше як 150 мм, причому відтягнута його частина дорівнювала 60-70 мм;

-   під час роботи напилками пальці були на поверхні напилків.

3.4. Не перевіряйте пальцями якість обпилюваної поверхні.

3.5. При роботі гаєчним ключем підбирайте його за розміром гайок.

3.6. Відрізувану під час різання ножицями заготовку з листового металу притримуйте рукою в рукавиці.

3.7. Користуйтеся слюсарними інструментами тільки за їх прямим призначенням.

***4. Вимоги безпеки після закінчення роботи***

4.1.  Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відповідне місце деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2.  Очистіть від бруду, промийте, змажте і приберіть у відведене міс­це інструмент і пристосування.

4.3.  Про всі помічені недоліки у роботі устаткування повідомте безпо­середнього керівника гуртка.

4.4. Вимийте руки і обличчя з милом.

**5. *Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях***

5.1. При виникненні пожежі:

 - вимкніть устаткування, вентиляцію;

- сповістіть про пожежу охорону за тел. 101 та адміністрацію закладу .

5.2.  При загорянні електропроводів вимкніть рубильник. Електропро­води, які знаходяться під напругою, гасіть піском, порошковим або кислот­ним вогнегасником. Не можна їх гасити водою.

5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

Інструкцію розробив директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.С.Білик

З інструкцією ознайомлений керівник гуртків

технічної творчості \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.Т. МАЛЯРСЬКИЙ