**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ директора Будинку**

**дитячої та юнацької творчості**

**№93 – од від 18.10.2017р.**

**Інструкція №12**

**з охорони праці під час роботи**

**з електричною праскою**

**1. Загальні положення**

1.1.До роботи з електричною праскою допускаються вихованці, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1. Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогам, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми вихованцями.
2. Виконувати необхідно тільки доручену роботу.

**2.Вимоги безпеки перед початком роботи**

1. Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою  
   чи стрічкою).
2. Приготуйте своє робоче місце, приберіть усі сторонні предмети, які можуть заважати в процесі роботи.

2.3.Перевірте справність електропраски (справність шнура, вилки,  
розетки) при виявленні несправностей повідомте про це керівника гуртка.  
Працювати несправною електропраскою забороняється.

2.4.Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

2.5.Необхідно перевірити положення терморегулятора, встановити його у відповідне з видом тканини, що обробляється, положення.

2.6.У приміщеннях з бетонними підлогами перевірити наявність  
гумового килимка під ногами.

2.7.Прасувальний стіл чи дошку встановіть на такій висоті, щоб  
зручно було працювати.

**3. Вимоги безпеки під час виконання роботи**

1. Під час роботи електричною праскою обов'язково стояти на  
   діелектричному килимку.
2. Вмикати і вимикати електропраску тільки сухими руками три­  
   маючи за корпус вилки, а не за шнур.
3. Необхідно стежити за тим, щоб підошва електропраски не  
   доторкалась до шнура.
4. Ступінь нагріву праски не перевіряйте рукою.
5. Не залишайте електропраску ввімкнутою в електромережу без  
   нагляду і не займайтеся сторонніми справами (розмовами).

3.6.Стежте за нормальною роботою електропраски, про всі несправ­ності повідомте керівника гуртка.

Вихованцям забороняється самим ремонтувати електропраску і шнур.

1. Ставити електропраску під час роботи необхідно на мармурову,  
   керамічну або металеву підставку.
2. Провід живлення електропраски повинен закріплюватись на  
   кронштейні, який розміщений над серединою прасувального стола чи дошки і бути захищеним від механічних пошкоджень. Провід (шнур) живлення електропраски не можна скручувати у кільце і намотувати на електропраску. Працювати електропраскою, у якої шнур скручений у кільце, забороняється.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

1. Після закінчення волого-теплової обробки тканин електропраску необхідно вимкнути з електромережі за корпус вилки.
2. Поставте електропраску на підставку, слідкуйте за тим, щоб поряд не було легкозаймистих матеріалів.
3. Провід живлення електропраски закріпіть на кронштейні, щоб він не скручувався у кільце.
4. Необхідно дати електропрасці повністю охолонути.

4.5. Не можна охолоджувати електропраску водою, тому що в результаті таких дій можна отримати опіки від утворення пари.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. При виявленні пробивання електричного струму на корпус електропраски необхідно негайно вимкнути електропраску з електро -­ мережі, припинити роботу і повідомити про це керівника гуртка.

5.2.У разі виникнення пожежі або загоряння необхідно:

1. вимкнути електромережу;
2. вивести учнів з майстерні у безпечне місце;
3. зачинити вікна й двері, щоб вогонь не поширювався у сусіднє приміщення;
4. приступити до ліквідації осередку вогню. Якщо це не можливо зробити своїми силами, то необхідно викликати пожежну службу за тел. 101.

5.3.При одержанні травми необхідно звернутись до керівника гуртка. Керівник гуртка надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе  
швидку медичну допомогу за тел. 103.

Інструкцію розробив директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.С.Білик

З інструкцією ознайомлені керівники гуртків \_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.Т. МАЛЯРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. КОМАРИНЕЦЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. ЗАБАВСЬКА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. АРТЕМ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.П. БОЙКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Я. ДВУЛІТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Б. КОГУТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. ПОГЛІД